|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Программируемая клавиатура KB99-064L-Mxx** |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.maitek.ru/upload/iblock/4c4/kb99-64_detal.jpg |  |

Характеристики

|  |
| --- |
|  |
| Интерфейс:  | АТ, RS232, USB  |
| Количество клавиш:  | 64 в матрице 8 х 8  |
| Ресурс нажатия 1 клавиши:  | более 50 мил.  |
| Тип клавиш:  | Механические модули Cherry  |
| Ход клавиши:  | 4 мм  |
| Считыватель магнитных карт:  | ISO 7810, ISO 7811  |
| Напряжение питания:  | + 5В ±10%  |
| Средний потребляемый ток:  | до 20 мА  |
| Материал корпуса:  | ABS пластик, Сталь  |
| Температура эксплуатации:  | -20 °C...+60 °C  |
| Температура хранения:  | -30°C...+75°C  |
| Размер:  | 173х260х47  |
| Вес:  | 970 г.  |

**Сервисные программы:*****LoadExpert AT***Версия: 2.5.1Размер: 3,35 МбОписание: Программное обеспечение для программирования и обслуживания программируемых клавиатур KB99 и считывателей магнитных карт ELF подключаемых по интерфейсу АТ***LoadExpert RS***Версия: 2.4.1Размер: 2,68 МбОписание: Программное обеспечение для программирования и обслуживания программируемых клавиатур KB99 и считывателей магнитных карт ELF подключаемых по интерфейсу RS232 ***LoadExpert USB***Версия: 2.4Размер: 4,15 МбОписание: Программное обеспечение для программирования и обслуживания программируемых клавиатур KB99 и считывателей магнитных карт ELF подключаемых по интерфейсу USB***Руководство пользователя по ПО "LoadExpert"*** Версия: Размер: 2,55 МбОписание: Руководство пользователя по использованию ПО "LoadExpert"**Библиотеки:*****Файл для печати наклеек на клавиши***Версия: Размер: 15,5 КбОписание: Файл для печати наклеек на клавиши |